	Организация (владелец оборудования)
	 


ПРОТОКОЛ № __________
гидравлического испытания на прочность и плотность
1. Объект испытания
☐ трубопровод     ☐ сосуд (аппарат)     ☐ котёл     ☐ трубопроводная арматура     ☐ иное
	Наименование, обозначение
	 

	 
	номер линии, позиция по схеме, тип арматуры

	Заводской и регистрационный номера
	 

	Материал, толщина стенки
	 

	Место проведения испытания
	 

	Дата испытания
	 


Вид испытания: 
☐ после изготовления (монтажа)     ☐ при техническом освидетельствовании     ☐ после ремонта
	НД, по которым проводится испытание
	 

	 
	ФНП, ГОСТ, проект, руководство по эксплуатации изготовителя


2. Параметры испытания
	№
	Параметр
	Значение

	1
	Рабочее давление Р, МПа
	 

	2
	Расчётное давление, МПа
	 

	3
	Пробное давление Рпр, МПа (расчёт или основание по НД)
	 

	4
	Испытательная среда
	 

	5
	Температура испытательной среды, °C
	 

	6
	Температура окружающего воздуха, °C
	 

	7
	Время подъёма давления до пробного, мин
	 

	8
	Время выдержки под пробным давлением, мин
	 

	9
	Давление, при котором проводился осмотр, МПа
	 

	10
	Изменение давления за время выдержки, МПа
	 

	11
	Время осмотра, мин
	 


3. Манометры
	№
	Тип
	Заводской номер
	Предел измерения, МПа
	Класс точности
	Поверка действительна до

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 


Давление контролируют не менее чем двумя манометрами одного типа, предела измерения, класса точности и цены деления.
4. Результаты осмотра
	№
	Признак
	Не обнаружено
	Обнаружено (где, характер)

	1
	Видимые остаточные деформации
	 
	 

	2
	Трещины или признаки разрыва
	 
	 

	3
	Течь, потение в сварных, развальцованных, заклёпочных соединениях и в основном металле
	 
	 

	4
	Течь в разъёмных соединениях
	 
	 

	5
	Падение давления по манометру
	 
	 


5. Заключение
☐ испытание выдержано     ☐ испытание не выдержано
при невыдержанном испытании — выявленные дефекты и принятые меры
	 

	 


Подписи
	Испытание провёл
	 
	 
	 

	
	должность
	подпись
	инициалы, фамилия

	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
	 
	 
	 

	
	должность
	подпись
	инициалы, фамилия

	Представитель заказчика (технадзора)
	 
	 
	 

	
	должность
	подпись
	инициалы, фамилия

	Представитель монтажной (ремонтной) организации
	 
	 
	 

	
	должность
	подпись
	инициалы, фамилия
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